牡丹区高庄镇吕集行政村2025年度养殖大棚项目

编制说明

一、工程概况

1.工程名称：牡丹区高庄镇吕集行政村2025年度养殖大棚项目

2.建设地点：山东省菏泽市牡丹区高庄镇

3.结构形式：大棚为轻钢结构；车间为门式钢架

4.图纸设计建筑面积:13\*110大棚1422.62㎡(共5栋）；16\*60大棚955.44㎡（共2栋）；30\*36大棚1076.04㎡（共1栋）；13\*1100车间1428.19㎡（共2栋）；生产路513.6㎡；地面硬化689㎡；排水明沟1145.14 m

二、编制范围

项目设计图纸范围内的建筑、钢结构、装饰、安装、道路工程等。

三、编制依据

（一）委托人提供的本工程施工图纸等工程资料；

（二）依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、等相关规范资料；

（三）其他工程资料。

四、有关问题的说明

1. 人工按83元/工日计入；
2. 材料价格采用菏泽市2025年第一季度信息价及当前市场价格；
3. 所有砼均按商品砼考虑，其单价包含泵送费、膨胀剂以及相关添加剂；砂浆为预拌砂浆计入；
4. 本项目特征描述不到位的按图纸及相关规范要求计入。

5.风机暂按一套1200元（含税价），湿帘暂按一套2200元（含税价）计入；

山东乾景项目管理有限公司

2025年05月07日